1. IDLのコードと読み込みファイル

・bt\_compare0319.pro ; Bt の２Dプロファイルを可視化するためのIDL(8.7) コード

・position\_r.txt ; chごとのr方向位置（プローブ上の位置）が入っているテキストファイル

※z位置についてはポートによって[-0.42, -0.21, 0, 0.21 ,0.42][m] に決まっており，ch1~24では-0.42m, ch25~48では-0.21...なので、ファイルで読み込まずコード内で代入している。

・direction.txt ; 信号のプラスマイナスを合わせるようのファイルだけど使わない。

2.Ch順序の操作

積分器の良し悪し、死んでいるchを他のチャンネルに移し替えているのでそれぞれ適当なデジタイザのチャンネルから取り出すように操作

3.

4.

5.

6.